****

**REPARACION & MANTENIMIENTO DE FUSIONADORAS**

**Ruc:** 1758663619001

**Dirección:** Ramiro Almeida N55B OE10-285, Quito.

Cdla Urbanor Mz 149 Sl 12, Guayaquil.

**Teléfono**: 097 9082698 / 096 2650742 / 04 5032756

**Correo:** [soporte@artitel.net](mailto:soporte@artitel.net)

CERTIFICADO DE CALIBRACION

*Esto certifica que el producto anterior se calibró de acuerdo con un sistema de calidad registrado para*

*ISO9001: 2000, utilizando los procedimientos aplicables de Tecnologías de reflectó metro de dominio de tiempo óptico.*

## Marca:

## Modelo: Descripción:

**YOKOHAMA**

**AQ1000**

**OTDR**

*Serial No:* **C3TG03025F** *Version Software:* **1.02**

## Tamaño de Fibra:

**9/125 µm SMF-28**

*Longitud de Onda (nm):* **1310nm 1550nm**

## Potencia de Salida (dBm): **NA NA**

*Temperatura:* **20 *°C***

*Humedad Relativa:* **79.0 *%***

***Fecha de Calibracion:* 01- Enero-2023 (Calibración Recomendada cada 12 meses)**

# Aprobado: Si: 🗸 No:

La fecha de vencimiento se establecerá (por el cliente) agregando el intervalo de calibración recomendado a la "Fecha de puesta en servicio".

## Emitido por:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Telecomunicaciones

Senescyt: 8622154911

[www.artitel.net](http://www.artitel.net)

Nota: Si no está en uso, no se requiere calibración dentro de los 2 años posteriores a la fecha de calibración. (Se requieren condiciones de almacenamiento controladas: 10C / 50F a 27C / 80 F y <75% HR).

Doc. #: 100-0656-01